**ECO FARM BOT**

**1ο Φύλλο Έργου - Σκελετός**

Ο σκελετός της κατασκευής θα υλοποιηθεί με σωλήνες νερού Φ.30, ώστε η συναρμολόγηση να είναι εύκολη και επεκτάσιμη. Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω στελέχη:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΑΥ | Γωνία 90ο | Ευθεία σωλήνα | Μούφα |
|  |  |  |  |

Η κατασκευή θα έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, ώστε να υπάρχει σωστή στήριξη των επιμέρους υλικών αλλά και χώρος για την τοποθέτησή τους.

